|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **元器件名称** | **缩略图** | **料号** | **属性** | | | | | **对应电缆** |
| **输入/输出** | **接头尺寸** | **接头针脚数** | **NPN/PNP** | **额定电流mA** |
| φ16急停按钮盒 |  | BB-D16S-AL/E | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 10 | M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V-XXX （XXX=010、020、030、050） |
| φ22急停按钮盒 |  | BB-D22S-AL/E | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 10 | M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V-XXX |
| φ16启停按钮盒 |  | BB-D16D-AL/RG | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 100 | M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V-XXX |
| φ16双位指示灯 |  | BB-D16D-AL/RGL | 输出 | M8 | 4 | NPN/PNP | 100 | M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V-XXX |
| φ22启停按钮盒 |  | BB-D22D-AL/RG | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 20 | M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V-XXX |
| φ22停止按钮盒 |  | BB-D22S-AL/R | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 10 | M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V-XXX |
| φ22复位按钮 |  | BB-D22S-AL/Y | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 10 | M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V-XXX |
| φ22启动按钮 |  | BB-D22S-AL/G | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 10 | M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V-XXX |
| 拨动开关 |  | PAS-HL5300 | 输入 | M8 | 3 | NPN/PNP | 10 | M8三芯双端预注线缆 CN-0803-SN-V-XXX |
| 猪尾式接近传感器 |  | 定购代码:N001、N002 | 输入 | M8 | 3 | NPN/PNP | 30 | M8三芯双端预注线缆/M8 3针直头转3孔弯头双端预注线缆 CN-0803-SN-V-XXX |
| M8自反式光电传感器 |  | 定购代码:N001、N003 | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 20 | M8 3针直头转4孔直头双端预注线缆/M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4N-V-XXX/CN-0803-S4M-V-XXX |
| M8对射式光电传感器 |  | 定购代码:N002、N004 | 输入 | M8 | 4 | NPN/PNP | 20 | M8 3针直头转4孔直头双端预注线缆/M8 3针直头转4孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4N-V-XXX/CN-0803-S4M-V-XXX |
| M8方形接近传感器 |  | 定购代码:N007、N005 | 输入 | M8 | 3 | NPN/PNP | 10 | M8三芯双端预注线缆/M8 3针直头转3孔弯头双端预注线缆 CN-0803-SN-V-XXX/CN-0803-SM-V-XXX |
| M8圆柱形接近传感器 |  | 定购代码:N008、N006 | 输入 | M8 | 3 | NPN/PNP | 10 | M8三芯双端预注线缆/M8 3针直头转3孔弯头双端预注线缆 CN-0803-SN-V-XXX/CN-0803-SM-V-XXX |
| 猪尾式电磁阀 |  |  |  | M8 | ３ | NPN/PNP | 200 | M8三芯双端预注线缆/M8 3针直头转3孔弯头双端预注线缆 CN-0803-SN-V-XXX/CN-0803-SM-V-XXX |